
**150 CM TÜP**



* Polietilen malzemeden tek cidar ve tek parça olarak imal edilecektir.
* 2 adet korkulukla platforma bağlanacaktır.
* L= 1500 mm olacaktır.
* Ağırlık = 28 kg
* Tek parça olarak imal edilecektir.
* Pano ile montajlanması alından değil çift eğim sistemiyle yandan olacaktır.
* Parçanın iç çapı min. 750 mm olacaktır.
* Estetik görünüm ve yüksek mukavemet için yaprak figürlü kanallar ile işlenerek federlenecektir.